**基于智能手机的掌上型孕妇妊高征监测系统**

**项目指标 是否合格**

（1）血流动力学参数测量：波形系数、心搏出量、心输出量、

心搏指数、心脏指数、外周阻力和血液粘度等。

（2）脉搏波通过蓝牙无线传输到智能手机终端；

传输距离：5米以上。

（3）智能手机终端APP软件实现脉搏波曲线动态绘制。

（4）妊高症发病风险建议。

shangchuang